**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ MAYO**

1. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες.

2. Το ύψος να ρυθμίζεται από 85 έως 120 εκατοστά υδραυλικά με ποδομοχλό .

3. Οι συνολικές του διαστάσεις του να είναι 660x540x880/1220h εκατοστά (ΜχΠχΥ) περίπου.

4. Να διαθέτει τέσσερις (4) μεγάλους τροχούς ?80 χιλ. οι δύο εκ των οποίων να φέρουν φρένο.

5. Να δέχεται φορτίο τουλάχιστον 15 κιλών .

6. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001.

7. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 , ISO 13485 και ISO 14001.

8. Να συνοδεύεται από διετή εγγύηση.