**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Να αναφερθεί μοντέλο και

εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Αριθμός μονάδων 3

Τεχνολογία απευθείας μεταφοράς

Ταχύτητα Εκύπωσης >= 51mm/s για περικάρπιο 2

ιντσών

>= 102mm/s για περικάρπιο 4

ιντσών

μέγιστη ανάλυση 300DPI

Συνδεσιμότητα USB, 10/100 Ethernet

Λειτουργία τυπικής

λειτουργίας

Tear-off

Αισθητήρες Head-up, Media Low, Media Out

Αντικατάσταση κεφαλής

εκτύπωσης και πλάκας

χωρίς εργαλεία ΝΑΙ

Ενδεικτική λυχνία

Φωτιζόμενης χαμηλής

στάθμης / εξόδου media ΝΑΙ

Αυτόματη φόρτωση —

καμία επαφή χρήστη

με media κατά την

τοποθέτηση ή την

αφαίρεση ΝΑΙ

Τυπική μνήμη SDRAM =>256 MB

Τυπική μνήμη Flash =>512 MB

Πλαίσιο διπλού

τοιχώματος

ΝΑΙ , ανθεκτικό στην κρούση

πλαστικό

Εγγύηση >=5 ετώ