**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Κατάλληλη για διενέργεια αιμοκάθαρσης με διττανθρακικά αντικαθιστώντας έτσι τα συνήθη συμπυκνώματα τύπου Β. Να προσαρμοζεται εύκολα και χωρίς μετατροπέςστην μηχανή αιμοκάθαρσης.Nα είναι ατοξική ,κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικο διαφανες ,ανθεκτικό σε κρούσεις,το οποίο δεν αντιδρά με το περιεχόμενο της φύσιγγας.Να φέρει σήμανση CE Ποσότητα επαρκή για μια συνεδρία αιμοκάθαρσης τουλάχιστο 4 1/2 ωρών.Να φέρει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων στην είσοδο και την έξοδο της.Σύσταση : Σκόνη διττανθρακικού νατρίου (NaHCO3)