**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Απαίτηση Απάντηση προμηθευτή

Ονομαστική Ισχύς >=6000VA

Ενεργός ονομαστική Ισχύς >=5400Kw

Τύπος Online

Τάση Ισόδου 208-240V

Τάση εξόδου 220-240 V ρυθμιζόμενη

Σύχνοτητα εξόδου 50Hz

Κυματομορφή εξόδου ημιτονοειδής

Δυνατότητα Υπέρβαση της ονομαστικής ισχύος κατά 20% >=1λετπό

Είσοδος Μονοφασική

Έξοδος Αυστηρά Μονοφασική

Τύπος Online

Υποστήριξη μη γραμικκών φορτίων στην έξοδο του ΝΑΙ

Current Crest Ratio/factor 3:1

Διόρθωση συντελεστή ισχύος εισόδου ΝΑΙ

Συμβατό με γεννήτρια ΝΑΙ

Αυτόματη επανεκίνηση σε διακοπή ρεύματος ΝΑΙ

Θύρα επικοινωνίας USB ή Serial NAI

Προστασίες Βραχυκλώματος εξόδου, φορτίου, ρεύματος και θερμοκρασίας

Συντελεστής Ισχύος σε Online λειτουργεία >=90%, >=98% σε Eco Mode

Μπαταρίες >=20x9AH ή Συνολικά >=180AH

Τύπος Tower με ρόδες

Οθόνη LCD με ενδείξεις λαθών ΝΑΙ