**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 258769:**

Από θερμοευαίσθητο, σιλικοναρισμένο PVC, latexfree, DOPFree, το Νο του σωλήνα

να αναγράφεται και στις 2 άκρες, όπως και πάνω στον πιλότο πλήρωσης του cuff.

Να είναι ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, διαφανείς, με πλήρη διαγράμμιση ανά

εκατοστό, αρίθμηση μήκους ανά 2εκ. (οι σωλήνες με cuff).

Ο σωλήνας να είναι ενισχυμένος σε όλο το μήκος του με ελικοειδές

ενσωματωμένο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με ομοιόμορφη, πυκνή σπείρωση που

να αποτρέπει το τσάκισμα του σωλήνα (kinkresistant).

Άκρο στρογγυλεμένο, ατραυματικό και λεία πλαϊνή οπή Murphy. Ο αεροθάλαμος

(cuff) να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, θερμοκολλητικά ενσωματωμένος στο

σωλήνα και να φουσκώνει από ευαίσθητο, ευμεγέθη πιλότο πλήρωσης, χωρίς διαφυγή

αέρα. Να διαθέτουν καθαρή διαγράμμιση ένδειξης χρήσης oral/nasal-precut, και διπλές

γραμμές βάθους προς ένδειξη τοποθέτησης από των φωνητικών χορδών. Να διαθέτουν

συνδετικό 15mm. Αποστειρωμένοι.

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 258770:**

Από θερμοευαίσθητο, σιλικοναρισμένο PVC, latexfree, DOPFree, το Νο του σωλήνα

να αναγράφεται και στις 2 άκρες, όπως και πάνω στον πιλότο πλήρωσης του cuff.

Να είναι ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, διαφανείς, με πλήρη διαγράμμιση ανά

εκατοστό, αρίθμηση μήκους ανά 2εκ. (οι σωλήνες με cuff).

Ο σωλήνας να είναι ενισχυμένος σε όλο το μήκος του με ελικοειδές

ενσωματωμένο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με ομοιόμορφη, πυκνή σπείρωση που

να αποτρέπει το τσάκισμα του σωλήνα (kinkresistant).

Άκρο στρογγυλεμένο, ατραυματικό και λεία πλαϊνή οπή Murphy. Ο αεροθάλαμος

(cuff) να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, θερμοκολλητικά ενσωματωμένος στο

σωλήνα και να φουσκώνει από ευαίσθητο, ευμεγέθη πιλότο πλήρωσης, χωρίς διαφυγή

αέρα. Να διαθέτουν καθαρή διαγράμμιση ένδειξης χρήσης oral/nasal-precut, και διπλές

γραμμές βάθους προς ένδειξη τοποθέτησης από των φωνητικών χορδών. Να διαθέτουν

συνδετικό 15mm. Αποστειρωμένοι.

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 258771:**

Από θερμοευαίσθητο, σιλικοναρισμένο PVC, latexfree, DOPFree, το Νο του σωλήνα

να αναγράφεται και στις 2 άκρες, όπως και πάνω στον πιλότο πλήρωσης του cuff.

Να είναι ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, διαφανείς, με πλήρη διαγράμμιση ανά

εκατοστό, αρίθμηση μήκους ανά 2εκ. (οι σωλήνες με cuff).

Ο σωλήνας να είναι ενισχυμένος σε όλο το μήκος του με ελικοειδές

ενσωματωμένο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με ομοιόμορφη, πυκνή σπείρωση που

να αποτρέπει το τσάκισμα του σωλήνα (kinkresistant).

Άκρο στρογγυλεμένο, ατραυματικό και λεία πλαϊνή οπή Murphy. Ο αεροθάλαμος

(cuff) να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, θερμοκολλητικά ενσωματωμένος στο

σωλήνα και να φουσκώνει από ευαίσθητο, ευμεγέθη πιλότο πλήρωσης, χωρίς διαφυγή

αέρα. Να διαθέτουν καθαρή διαγράμμιση ένδειξης χρήσης oral/nasal-precut, και διπλές

γραμμές βάθους προς ένδειξη τοποθέτησης από των φωνητικών χορδών. Να διαθέτουν

συνδετικό 15mm. Αποστειρωμένοι.

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 258772:**

Από θερμοευαίσθητο, σιλικοναρισμένο PVC, latexfree, DOPFree, το Νο του σωλήνα

να αναγράφεται και στις 2 άκρες, όπως και πάνω στον πιλότο πλήρωσης του cuff.

Να είναι ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, διαφανείς, με πλήρη διαγράμμιση ανά

εκατοστό, αρίθμηση μήκους ανά 2εκ. (οι σωλήνες με cuff).

Ο σωλήνας να είναι ενισχυμένος σε όλο το μήκος του με ελικοειδές

ενσωματωμένο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με ομοιόμορφη, πυκνή σπείρωση που

να αποτρέπει το τσάκισμα του σωλήνα (kinkresistant).

Άκρο στρογγυλεμένο, ατραυματικό και λεία πλαϊνή οπή Murphy. Ο αεροθάλαμος

(cuff) να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, θερμοκολλητικά ενσωματωμένος στο

σωλήνα και να φουσκώνει από ευαίσθητο, ευμεγέθη πιλότο πλήρωσης, χωρίς διαφυγή

αέρα. Να διαθέτουν καθαρή διαγράμμιση ένδειξης χρήσης oral/nasal-precut, και διπλές

γραμμές βάθους προς ένδειξη τοποθέτησης από των φωνητικών χορδών. Να διαθέτουν

συνδετικό 15mm. Αποστειρωμένοι.

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 258773:**

Από θερμοευαίσθητο, σιλικοναρισμένο PVC, latexfree, DOPFree, το Νο του σωλήνα

να αναγράφεται και στις 2 άκρες, όπως και πάνω στον πιλότο πλήρωσης του cuff.

Να είναι ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, διαφανείς, με πλήρη διαγράμμιση ανά

εκατοστό, αρίθμηση μήκους ανά 2εκ. (οι σωλήνες με cuff).

Ο σωλήνας να είναι ενισχυμένος σε όλο το μήκος του με ελικοειδές

ενσωματωμένο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με ομοιόμορφη, πυκνή σπείρωση που

να αποτρέπει το τσάκισμα του σωλήνα (kinkresistant).

Άκρο στρογγυλεμένο, ατραυματικό και λεία πλαϊνή οπή Murphy. Ο αεροθάλαμος

(cuff) να είναι υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, θερμοκολλητικά ενσωματωμένος στο

σωλήνα και να φουσκώνει από ευαίσθητο, ευμεγέθη πιλότο πλήρωσης, χωρίς διαφυγή

αέρα. Να διαθέτουν καθαρή διαγράμμιση ένδειξης χρήσης oral/nasal-precut, και διπλές

γραμμές βάθους προς ένδειξη τοποθέτησης από των φωνητικών χορδών. Να διαθέτουν

συνδετικό 15mm. Αποστειρωμένοι.