**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ**

Ο προσφερόμενος στυλεός διαθερμίας θα πρέπει να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης.Να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο τύπου blade, κατασκευασμένο από αντικολλητικό υλικό ptfe επί ποινή αποκλεισμού και όχι σιλικόνη, για ομοιόμορφη κατανομή ρεύματος, ελάχιστοποίηση της δημιουργίας εσχάρας και μεγαλύτερη αντοχή. Το ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο τύπου blade, κατασκευασμένο από αντικολλητικό υλικό ptfe να μπορεί να καμφθεί κατά προτίμηση του χειρουργού έως περίπου 60ο χωρίς πρόβλημα στην λειτουργία του.Να διαθέτει δύο κομβία χρωματικά διαφοροποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρντ για κοπή (κίτρινο) και αιμόσταση (μπλε). Παράλληλα να αναγράφεται ανάγλυφα η κάθε λειτουργία πλησίον του κάθε κομβίου.Να διαθέτει εργονομικό και ελαφρύ σχεδιασμό για άνεση στην χρήση και ελαχιστοποίηση της κόπωσης.