**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΣΕ LT**

1.Υγρό απολυµαντικό µικρών επιφανειών, µε αλκοόλες, για χρήση µε ψεκασμό (σε μορφή spray)

2.Να είναι έτοιμο προς χρήση με περιεκτικότητα σε αλκοόλες ?50%.

3.Χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.

4.Να είναι βακτηριοκτόνο gram (+) και gram (-) βακτηριδίων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13727 και ΕΝ 13697, μυκητοκτόνο σύμφωνα με τα ΕΝ 13624 και ΕΝ 13697, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro), σύμφωνα με το ΕΝ 14476 και ΕΝ 16777, μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με το ΕΝ 14348.

5.Δραστικό και έναντι ανθεκτικών στελεχών όπως MRSA, Acinetobacter. Να κατατεθούν μελέτες για το ζητούμενο φάσμα δράσης.

6.Ταχείας δράσης έως 5 min για το σύνολο του ζητούμενου αποτελέσματος.

7.Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα.

8.Μη διαβρωτικό, μη επιβλαβές, μη τοξικό.

9.Κατάλληλο και συμβατό με τις επιφάνειες και τα υλικά κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθεί βιβλιογραφική τεκμηρίωση συμβατότητας με υλικά κατασκευής.

10.Να διατίθεται σε συσκευασία έως ένα λίτρο (1 lt) με σύστημα ψεκασμού.

11.Να φέρει σήμανση CE, να διαθέτει άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) ως βιοκτόνο και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π) ή στο PCN.