Να είναι από πολυουρεθάνη με μοριακά ενοποιημένα ιόντα αργύρου (τεχνολογία AgION), τα οποία να εκπέμπονται βραδέως, εξωτερικά και εσωτερικά για αποφυγή biofilm, αντί να είναι επικαλυμμένοι μόνο εξωτερικά. Να διατηρούν την αντιμικροβιακή τους δράση για 30 ημέρες πλήρως, η αντίσταση σε μικρόβια και μύκητες να είναι >99,9%.

Να είναι 12Fr μήκους 20cm, με αυλούς 16,12 και 11G και με ροές 50,220 και 290ml/min ανά αυλό αντίστοιχα και μήκους 15cm με αυλούς 16,12 και 11G και με ροές 55,250 και 320ml/min ανά αυλό αντίστοιχα.

Να προσφερθούν σε σετ Seldinger που να περιέχει : βελόνα εισαγωγής, συρμάτινο οδηγό 60cm, δύο διαστολείς 8Fr και 12Fr, δύο πώματα, νυστέρι.

Να είναι ακτινοσκιεροί και βαθμονομημένοι ανά εκατοστό. Το σώμα του καθετήρα να προστατεύεται με ειδικό φωτοευαίσθητο περίβλημα σε blister συσκευασία.

Να είναι Latex και DEHP Free μ.χ. αποστειρωμένοι.