**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ**

ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Να διαθέτουν ειδικές ανακλαστικές γωνιώσεις στην επιφάνειά τους και σε μήκος 20mm από την άκρη τους, για καθοδήγηση μέσω υπερήχου, αλλά και μέσω νευροδιεγέρτη.

Να είναι νέας γενιάς με εγγυημένη ορατότητα στον υπέρηχο κι αυτό να αποδεικνύεται από prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Να έχουν ειδική επίστρωση, εξωτερικά και εσωτερικά, για άριστη μόνωση και απρόσκοπτη ροή.

Με χρωματικά κωδικοποιημένη πλήμνη βελόνας για εύκολo προσδιορισμό του μεγέθους της βελόνας.

Να διαθέτουν ηχογενές, ευθύ οξύαιχμο άκρο, δύο γωνιών κλίσης, για καλύτερη ορατότητα του άκρου στον υπέρηχο.

Με επιπλέον μη αποσπώμενο αυλό για χορήγηση αναισθητικού.

Με αποσπώμενο καλώδιο για σύνδεση με νευροδιεγέρτη για μεγαλύτερη ευελιξία στον χρήστη.

Να προσφέρεται απαραίτητα ο συνοδός εξοπλισμός (νευροδιεγέρτης).

Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και prospectus για ταυτοποίηση των ανωτέρω.