**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡO ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FRISSENIUS 5008S**

Το φίλτρο χρησιμοποιείται από την μηχανή για την παρασκευή υπερκάθαρου νερού καθώς και την παρασκευή διαλύματος για την θεραπεία της αιμοδιήθησης - αιμοδιαδιήθησης online όπως και για την διαδικασία απαέρωσης και γεμίσματος των γραμμών του φίλτρου αιμοκάθαρσης.

Οι θεραπείες της αιμοδιήθησης - αιμοδιαδιήθησης πραγματοποιούνται μόνο με το κλασικό φίλτρο high flux χωρίς την χρήση δεύτερου φίλτρου μιας χρήσης.

Η χρήση αυτών των φίλτρων σε κάθε μηχάνημα, μας διασφαλίζει ότι μόνο υπερκάθαρο νερό εγχέεται στον ασθενή .

Τα φίλτρα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας και ειδικότερα της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας σχετικά με την έγχυση των διαλυμάτων.

Το φίλτρο θεωρείται απαραίτητο για την χρήση των δύο νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.

Μικροβιακό φορτίο < 0,1 cfu/ml

Βακτηριακές ενδοξίνες < 0,03 IU/ ml.