Ισοθερμική κουβέρτα αλουμινίου, διπλής όψης (χρυσό απο τη μία και ασημί απο την άλλη), μιας χρήσης, ακτινοδιαπερατή, κατάλληλη για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πρώτων βοηθειών σε ασθενείς με τραύματα καθώς και εγκαύματα. Είναι κατασκευασμένη απο επεξεργασμένο φύλλο αλουμινίου επικαλυμένο με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (Aluminium coated PE foil), αδιάβροχη, αντιανεμική, παρέχοντας την απαραίτητη μόνωση απο τις καιρικές συνθήκες διατηρώντας έτσι την θερμότητα του σώματος και αντανακλά έως και το 85% της θερμότητας. Η διάστασή της είναι 160 x 210cm και έχει πολύ μικρό βάρος 67gr για να είναι εύκολη στη χρήση. Η χρήση τους είναι υποχρεωτική για την παροχή πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 13157 και DIN 13169 καθώς επίσης και για όλα τα μεταφερόμενα κιτ πρώτων βοηθειών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164