Να διαθέτει 4 χειρολαβές σε κάθε πλευρά , με αντοχή σε μεταφορά βάρους 200kg για την ασφαλή μεταφορά ασθενών.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και ως κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας με ασφάλεια.

Η εξωτερική επιφάνεια του καλύμματος – σεντονιού να είναι αεριζόμενη , κατασκευασμένη από φύλλο πολυαιθυλενίου .

Το εσωτερικό του να είναι από υδρόφιλο πολυπροπυλένιο .

Να είναι ασφαλές και φιλικό προς τον ασθενή.

Σε διαστάσεις 80 x 210 περίπου.

Να είναι υπέρ απορροφητικό, με δυνατότητα απορρόφησης 4 λίτρων υγρού περίπου με αντιμικροβιακό φραγμό

Να είναι ελαφρύ και να μην ξεπερνάει 500gr.
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