Οι ζητούμενες μικροπιπέτες (προδιαγραφών τύπου Gilson Pipetman L) καλύπτουν τις εξής κρίσιμες λειτουργικές απαιτήσεις του εργαστηρίου:

"	Απόλυτη Ακρίβεια και Επαναληψιμότητα: Εξασφαλίζουν τη μεταφορά ελάχιστων όγκων δειγμάτων/αντιδραστηρίων με μηδενικό ποσοστό σφάλματος, βάσει των αυστηρών προτύπων ISO 8655.
"	Μηχανικό Κλείδωμα Όγκου: Η ύπαρξη ασφάλειας κλειδώματος του επιλεγμένου όγκου (Volume-locking mechanism) κρίνεται απαραίτητη κατά τη διάρκεια συνεχόμενων πιπεταρισμάτων, για την αποφυγή τυχαίας αλλαγής του όγκου από τον χειριστή.
"	Πλήρης Αποστείρωση (Fully Autoclavable): Για τη διασφάλιση της βιοασφάλειας και την αποφυγή επιμολύνσεων (cross-contamination) μεταξύ των δειγμάτων αίματος, το σώμα των πιπετών πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου ανθεκτικό σε αποστείρωση σε κλίβανο (121°C, 20 min), χωρίς να αλλοιώνεται η βαθμονόμησή τους.
"	Υψηλή Εργονομία & Χαμηλή Δύναμη Πίεσης: Η εργασία στην Αιμοδοσία περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις για πολλές ώρες. Τα ζητούμενα όργανα διαθέτουν εξαιρετικά χαμηλές δυνάμεις ώθησης και απόρριψης ρύγχους (pipetting & ejection forces), προστατεύοντας το προσωπικό από μυοσκελετικές παθήσεις (Repetitive Strain Injury - RSI).

[bookmark: _GoBack]?
