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Απόλυτη Ακτινοδιαπερατότητα: Είναι το πιο κρίσιμο χαρακτηριστικό. Πρέπει να επιτρέπει τη διενέργεια ψηφιακών ακτινογραφιών (X-Ray), Αξονικής (CT) και Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί ο ασθενής από τη σανίδα, αποφεύγοντας το ρίσκο δευτερογενών κακώσεων.Υψηλή Αντοχή σε Βάρος: Πρέπει να υποστηρίζει μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 150 έως 220 κιλά για την ασφαλή διαχείριση υπέρβαρων ασθενών.Υλικό Κατασκευής: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρίς ραφές, ώστε να είναι 100% αδιαπέραστο από αίμα και σωματικά υγρά, επιτρέποντας την άμεση απολύμανση με ισχυρά χημικά νοσοκομειακού τύπου
Ακινητοποιητής Κεφαλής (Head Immobilizer): Στερεώνεται με ιμάντες Velcro στην κορυφή της σανίδας για πλήρη στήριξη της αυχενικής μοίρας.Σύστημα Ιμάντων (τύπου Spider-Strap): Επιτρέπει τη γρήγορη καθήλωση του ασθενούς σε δευτερόλεπτα κατά την είσοδο στο θάλαμο αναζωογόνησης.
