**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 343240:**

1 Φιάλη Κρυοπηξίας 500 ml

4 άκρες ψεκασμού με ανοίγματα διαφόρων μεγεθών (4 – 10 χιλιοστά)

1 άκρη για ευθύ ψεκασμό 20 g.

1 άκρη για εύκαμπτο ψεκασμό 20 g.

για ακριβέστερες και ελεγχόμενες χειρουργικές πράξεις.

Η σκανδάλη παρέχει μέγιστο έλεγχο και μεγάλη ορατότητα στην περιοχή και περιστρέφεται για να διευκολύνει αριστερόχειρες χρήστες.

Το πατενταρισμένο σύστημα ασφαλείας Autovent ενισχύει την ασφάλεια με βαθμιαία εξαέρωση της εσωτερικής πίεσης καθώς το καπάκι ξεβιδώνεται.

Η βελτιωμένη βαλβίδα εκτόνωσης διατηρεί σταθερή πίεση λειτουργίας για σταθερή και ακριβή ψύξη.

Η κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα και ορείχαλκου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.

H βάση πολυπροπυλενίου παρέχει επιπλέον σταθερότητα, ενώ το κάλυμμα από πολυπροπυλένιο και το κολάρο μονώνουν το χέρι του χρήστη.