**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Ατμοκαθαριστής Χειρός, πίεσης τουλάχιστον 3bar.

2. Χωρητικότητα Κάδου: τουλάχιστον 0.2 lt.

3. Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων.

4. Τουλάχιστον 1200 Watt.

5. Μήκος καλωδίου, τουλάχιστον 3m.

6. Χρόνος θέρμανσης ως 3 λεπτά.

7. Χαμηλό βάρος συσκευής.

8. Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση .