**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Σετ γραμμών έγχυσης/έκπλυσης εξωσωματικού κυκλώματος με βαλβίδα αντεπιστροφής, θύρα εγχύσεων/δειγματοληψίας, συνδετικό ηπαρινισμού, κατάλληλο για μηχανήματα αιμοκάθαρσης DBB-07 του οίκου Nikkiso.

Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο.

Να φέρει σήμανση CE και να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας του κατασκευαστή