Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 	ΝΑΙ
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ISO, A4) 	Έως 29 σελ./λεπτό1 

Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε ετοιμότητα) 	Σε 7 δευτερόλεπτα 
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) 	Έως 20.000 σελίδες 
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων 	200 έως 2.0005 

Τεχνολογία εκτύπωσης 	Laser 
Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη) 	Έως 600 x 600 dpi 
Οθόνη 	1.6" Icon LCD 
Συνδεσιμότητα, τυπική 	1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα Fast Ethernet 10/100Base-TX 
Συμβατά λειτουργικά συστήματα 	Windows 11 
Συμβατότητα κάρτας μνήμης 	Όχι 
Μνήμη 	64 MB 
Μέγιστη μνήμη 	64 MB 
Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης 	Όχι 
Είσοδος χειρισμού χαρτιού, τυπική 	Δίσκος εισόδου 150 φύλλων 
Έξοδος χειρισμού χαρτιού, βασική 	Δίσκος εξόδου 100 φύλλων 
Εκτύπωση δύο όψεων 	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων 	A4, A5, A6, B5 (JIS) 
Τύποι μέσων 	Χαρτί (laser, απλό, σκληρό, βέλβετ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ 
Τύπος σαρωτή 	Επίπεδη επιφάνεια, ADF 
Ανάλυση σάρωσης, οπτική 	Έως 600 dpi 
Μέγεθος σάρωσης, μέγιστο 	216 x 297 mm 
Μέγεθος σάρωσης (ADF), μέγιστο 	216 x 356 mm 
Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 	Όχι 
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων 	Βασική, 40 φύλλα 
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ταχύτητα, A4) 	Έως 29 αντ./λεπτό 
Ανάλυση αντιγράφου (ασπρόμαυρο κείμενο) 	Έως 600 x 600 dpi 
Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης αντιγράφου 	25 έως 400% 
Οικολογικές ετικέτες 	Blue Angel 
Προδιαγραφές βιωσιμότητας 	Χωρίς υδράργυρο 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 	15 έως 32,5?C 
Εύρος υγρασίας λειτουργίας 	30 έως 70% σχετική υγρασία 
Πιστοποίηση με Energy star 	Όχι 
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) 	418,0 x 308,0 x 294,4 mm 
Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) 	418,0 x 467,6 x 452,8 mm 
Βάρος 	9,5 kg 
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